### Geografická poloha a území

Město Harrachov se nachází v severovýchodní části Libereckého kraje - okrese Semily - správním obvodu ORP Tanvald.

Z hlediska funkčního významu vykazuje město obytnou funkci, pracovní funkci a nezanedbatelná je funkce rekreační.

Tabulka: Základní údaje k 31. 12. 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Území** | **Počet obyvatel**  | **Rozloha (ha)** | **Počet částí obce** | **Nadmořská výška (m n. m.)** |
| **Harrachov** | 1421 | 3663,5 | 4 | 686 |

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Názvy částí města: Harrachov, Mýtiny, Nový Svět, Ryžoviště.

Na katastrální území města navazují sousední obce – Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Severní polovinu města rámuje státní hranice s Polskem.

Tabulka: Vzdálenost obslužných středisek – dostupnost po silničních tazích

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Území** | **Vzdálenost v km** | **Vzdálenost v min.** | **SO ORP** | **Kraj** | **Počet obyv. k 31.12.2017** |
| **Smržovka** | 21,4 | 27 | Tanvald | Liberecký | 3704 |
| **Tanvald** | 16 | 20 | Tanvald | Liberecký | 6293 |
| **Jablonec nad Nisou** | 28,6 | 37 | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 45771 |
| **Liberec** | 41,6 | 51 | Liberec | Liberecký | 103853 |
| **Turnov** | 47,8 | 51 | Turnov | Liberecký | 14330 |

Zdroj: ČSÚ, mapy.cz, vlastní zpracování

Polohu města vzhledem k časoprostorové vzdálenosti obslužných středisek vyššího řádu lze hodnotit spíše jako negativní. Pro město je charakteristická polohová perifernost.

Tabulka: Hustota zalidnění ve srovnání s SO ORP Tanvald

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Území** | **Počet obyvatel** | **Rozloha v km²** | **Hustota zalidnění (počet obyvatel na 1 km²)** |
| **Harrachov** | 1421 | 36,6 | 38,8 |
| **SO ORP Tanvald** | 20508 | 190,6 | 108 |

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Území města se rozkládá na ploše 36,6 km2 s počtem 1421 obyvatel k 31. 12. 2017. Hustota zalidnění 38,8 obyvatel na 1km2 je ve srovnání s hustotou zalidnění správního obvodu ORP Tanvald přibližně třetinová z důvodu značného rozsahu neobydlené plochy města.

Město leží v členitém horském území Krkonoš, přičemž podstatná část území je součástí Krkonošského národního parku (západní část). Zástavba je situováno v centrální části území města, na kterou navazuje svažitá zalesněná horská krajina. Na katastrálním území města se nachází řada vodních toků, které prochází zastavěnou částí města, např. Mumlava, Kamenice, Milnice.

Členitý horský profil území určuje rozvojové možnosti města resp. náročnost rozvojových aktivit (technická a dopravní infrastruktura, bydlení, obslužnost…atd.).

Tabulka: Struktura půdy k 31. 12. 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura půdy** | **Rozloha v ha - absolutní hodnoty** | **relativní hodnoty v %** |
| **SO ORP Tanvald** | **Harrachov** | **SO ORP Tanvald** | **Harrachov** |
| **Celková výměra** | 19061 | 3663,5 | 100 | 100 |
| **Zemědělská půda celkem** | **3711** | **128,79** | **19,5** | **3,5** |
| Orná půda | 581 | --- | 3,0 | --- |
| Chmelnice | --- | --- | --- | --- |
| Vinice  | --- | --- | --- | --- |
| Zahrady | 307 | 0,79 | 1,6 | 0,0 |
| Ovocné sady  | 7 | --- | 0,0 | --- |
| Trvalé travní porosty | 2816 | 128 | 14,8 | 3,5 |
| **Nezemědělská půda celkem** | **15350** | **3534,71** | **80,5** | **96,5** |
| Lesní půda | 13740 | 3332,11 | 72,1 | 91,0 |
| Vodní plochy  | 231 | 29,67 | 1,2 | 0,8 |
| Zastavěné plochy a nádvoří  | 255 | 28,57 | 1,3 | 0,8 |
| Ostatní plochy  | 1122 | 144,36 | 5,9 | 3,9 |

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Struktura půdy na území města je složena z 3,5 % zemědělské půdy a 96,5 % nezemědělské, přičemž v rámci nezemědělské se jedná primárně o lesní půdu s podílem 91,0 % výměry z celkového půdního fondu. Ve srovnání s územím SO ORP Tanvald vykazuje město rozdílnou strukturu půdy, přičemž určujícím faktorem je horská oblast Krkonoš.

Silné stránky Slabé stránky

|  |  |
| --- | --- |
| * obytná a pracovní funkce města
* horská krajina s atraktivními krajinnými prvky
 | * územní perifernost města
* ekonomická náročnost rozvojových aktivit vzhledem k hornatému profilu
* dostupnost obslužných středisek vyššího řádu
 |
| * posílení kvality obytné funkce města z hlediska atraktivity pro současné a nové obyvatelstvo
 |  |

Příležitosti Ohrožení